PREG.LSP사용설명서

이석종 2020.10.24(SAT)

1. 목적

Region을 만들 때 bpoly로 만들면 편하지만 UCS를 바꿔줘야하는 불편함이 있음. 따라서 xy평면상에 있지 않고 공간상에서 점들을 선택해서 region을 편하게 만들기 위함. 단 모델링용으로 3점 또는 4점만 가능함. PREG = Points REGion

1. 파일 구성

preg.lsp

Loadjdg.lsp

1. 설치방법

DJDG 폴더에 preg.lsp과 loadjdg.lsp를 복사해 넣음.

1. 사용방법
2. 프로그램 load

Loadjdg파일을 djdg폴더에 복사한 경우에는 autocad를 재실행하면 자동으로 로드됨.

그렇지 않은 경우 APPLOAD명령으로 preg.lsp를 load하면 됨.

1. 명령 실행 순서

Command : PREG[Enter]

pick first point: [pick p1]

Pick 2'nd point: [pick p2]

Pick 3'rd point: [pick p3]

Pick 4'th point: [pick p4] [Enter] p3까지만 입력하고 싶은 경우 [Enter]입력

